**RUNDSKRIV FRA STYRET I**

**CASINETTO BORETTSLAG**

**\*\*\*\*\*\***

**OPPDATERT FREMDRIFTSPLAN**

**NYTT AVFALLSANLEGG PÅ ØVRE**

**Grunnet flytting av høyspentkabler er prosjektet litt forsinket.**

**Uke 47**

**Onsdag, torsdag og fredag:**

* **Omlegging av kabler v/Omexom**

**Uke 48**

* **Utgraving og klargjøring til containere**

**Uke 48/49**

* **Plassering av containere og tilbakefylling rundt containere**

**Uke 49/50/51**

* **Avsluttende arbeider**

**MALINGS-/KJEMIKALIEINNSAMLING I KJELLERE AVVIKLES**

Malingsspann og alt av malingsutstyr skal **ikke** lenger settes i kjelleren. **Det blir ikke fjernet av vaktmesteren.** Hver og en må selv frakte dette til egnet miljøstasjon. Smestad miljøstasjon tar imot.

**GULE CONTAINERE**

Borettslaget har to gule containere, én på øvre og én på nedre biloppstillingsplass, og containerne er tydelig merket med hva som **ikke**skal kastes i disse. Borettslaget har den siste tiden fått høye bøter, da det har blitt kastet **EL-AVFALL** i dem. Disse bøtene er vi alle med på å betale.

El-AVFALL må kjøres til nærmeste mottak, og for Casinettos del er dette **Elkjøp på Skøyen**.

**LEGIONELLA**

**Risikovurdering av felles varmtvannsanlegg**

Det er viktig at beboere rengjør og desinfiserer dusjhoder og slanger hver 3. måned.

Fremgangsmåte: Belegg og smuss fjernes med et egnet rengjørings-middel før desinfisering. Bruk gjerne husholdningsklor til desinfisering, 2 korker til en 10-liters bøtte.

La dusjhode/slange ligge i kloroppløsningen i ca. 30 minutter og skyll grundig med varmt vann.

PS. Sjekk at ditt dusjhode tåler klor. Billige dusjhoder og dusjslanger kan «flasse» hvis de blir utsatt for klor.

Styret

17.11.20